TightGate-Pro

Dediziertes Remote-Controlled Browser System
zum Schutz vor Gefahren aus dem Internet

Automatisch generierter Auszug aus dem Administrationshandbuch

Datum: 11.04.2019

Herausgeber:

m-privacy GmbH

Technische Redaktion

Werner-Voß-Damm 62

12101 Berlin

Fon: +49 30 243423-34

support@m-privacy.de

www.help.m-privacy.de

Allgemeine Hinweise zu diesem Handbuch

Alle Materialien und Ausführungen wurden mit Sorgfalt erarbeitet und zusammengestellt. Den­noch sind Fehler nicht auszuschließen. Die m-privacy GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus Unrichtigkeit einzelner Angaben entstehen.

Im Sinne einer raschen Orientierung und zur Vermeidung von Sicherheitsrisiken werden besonders wichtige Aspekte durch wiederkehrende Stichworte gekennzeichnet. Diese sind:

Hinweis
Unter diesem Stichwort werden nützliche Details zur rationellen Verwendung von TightGate-Pro er­läutert.

Achtung
Unter diesem Stichwort erfolgen Hinweise zur Problemvermeidung bzw. zur Vorbeugung von Betriebs­störungen bei TightGate-Pro.

Warnung
Unter diesem Stichwort erfolgen Hinweise auf mögliche Fehler bei der Konfiguration und Verwendung von TightGate-Pro, die weitreichende Sicherheitsrisiken bergen oder zu schwerwiegenden Betriebs­störungen führen können.

Inhaltsverzeichnis

Der OpenVPN-Zertifikats-Keys für eine bestehende Verbindung soll erneuert werden

Die Einstellungen können von der bestehenden OpenVPN Verbindung in eine neue Verbindung kopiert werden:
Dies geschieht als config unter Einstellungen>OpenVPN>kopieren. Die neue Verbindung zunächst auf editieren und dann auf inaktiv gesetzt!
Jetzt kann für die neue Verbindung der neue Key erzeugt werden. (Geschieht automatisch nach dem Speichern und Sanft anwenden).
Der neue OpenVPN-Key kann nun zur Gegenstelle übertragen werden (ggf. über die noch bestehende Verbindung). Nachdem die Gegenstelle den neuen Key eingestellt hat, kann lokal die alte Verbindung deaktiviert bzw. gelöscht werden sowie die neue Verbindung aktiviert.
Wichtig: Da durch das Kopieren die beiden OpenVPN-Verbindungen die gleichen IP-Adressen enthalten dürfen diese NIE gleichzeitig aktiv sein!